	[Prénom NOM] EI
[Adresse professionnelle]
[Code postal] [Ville]
SIRET : [14 chiffres]
[Téléphone] · [Email]
	DEVIS
Devis n° [2026-001]
Date : [jj/mm/aaaa]
Valable 30 jours


ADRESSÉ À
[Nom du client ou raison sociale]
[Adresse]
[Code postal] [Ville]
Objet : Enduit à la chaux 3 couches — façade sur rue, 55 m²
	Désignation
	Qté
	Unité
	P.U. HT
	Total HT

	Échafaudage de façade
Location, montage, démontage — 3 semaines
	55
	m²
	13,00 €
	715,00 €

	Piquage de l'ancien enduit ciment
Évacuation des gravats en déchetterie
	55
	m²
	26,00 €
	1 430,00 €

	Gobetis d'accroche à la chaux NHL 5
	55
	m²
	14,00 €
	770,00 €

	Corps d'enduit chaux NHL 3,5 et sable local
Épaisseur 15 à 20 mm, dressé à la règle
	55
	m²
	34,00 €
	1 870,00 €

	Couche de finition talochée fine
Teinte sable — échantillon validé sur 1 m² avant exécution
	55
	m²
	22,00 €
	1 210,00 €



	
	Total HT
	5 995,00 €

	
	TVA
	non applicable

	
	Net à payer
	5 995,00 €


TVA non applicable, art. 293 B du CGI.
EXÉCUTION ET PAIEMENT
Début de la prestation : [date]. Durée estimée : [durée].
Conditions de paiement : Acompte de 30 % à la signature, solde à la réception du chantier.
MENTIONS
Enduit à la chaux en trois couches : gobetis, corps d'enduit [épaisseur], finition [talochée / grattée / lissée].
Teinte : [référence]. Échantillon validé sur 1 m² avant exécution de la finition.
Période d'exécution : [période]. Temps de séchage entre couches ; travaux reportés en cas de gel, de pluie ou de forte chaleur.
Déclaration préalable en mairie éventuelle : démarche à la charge du client.
Assurance décennale : [nom de l'assureur], contrat n° [numéro], couverture géographique : [zone].
BON POUR ACCORD
Bon pour accord, le [date]. Signature du client précédée de la mention « Lu et approuvé » :
Modèle gratuit microdevis.fr. Lignes et prix d'exemple, fictifs : remplacez-les par les vôtres et complétez les champs entre crochets. microdevis.fr
